給水装置工事完了検査報告書（主任技術者用）

検査月日　令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| お客様番号 | 第 |  | | 号 |
| 設置場所 | 春日井市 | |  | |
| 建物名称 |  | | | |
| 給水装置設置者 |  | | | |
| 指定給水装置  工事事業者 |  | | | |
| 備　　　　　考 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | | 検査結果 | 備考 |
| 配管 | 土被りが0.3ｍ以上の深さがある | | はい ・ いいえ |  |
| 工事調書と整合している | | はい ・ いいえ |
| クロスコネクションがされていない | | はい ・ いいえ |
| 必要な防護処置がされている　防寒・防食 | | はい ・ いいえ |
| 防護方法（　　　　　　　　　　） | | はい ・ いいえ |
| 適切な接合が行われている | | はい ・ いいえ |
| 性能基準適合品が使用されている | | はい ・ いいえ |
| 器具 | 適切な接合が行われている | | はい ・ いいえ |  |
| 性能基準適合品が使用されている | | はい ・ いいえ |
| 耐圧 | 所定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けその他  異常がない | | はい ・ いいえ |  |
| 第一止水栓  メーターまわり | 第一止水栓は官民境界より概ね１ｍ以内である | | はい ・ いいえ |  |
| メーターは官民境界より概ね１ｍ以内である | | はい ・ いいえ |
| 第一止水栓、止水栓筐、メーター筐は市承認品である | | はい ・ いいえ |
| メーターの検針・取替に支障がない | | はい ・ いいえ |
| 底板・砂留板は良好に設置されている | | はい ・ いいえ |
| メーターを逆付けしていない | | はい ・ いいえ |
| 上記のとおり給水装置の完了検査を　　　　年　　月　　日に行い、しゅん工したことを報告します。  なお、工事内容の相違又は不適合があった場合、責任をもって処理します。 | | | | |
| 給水装置工事主任技術者 | |  | | |

集合住宅等（受水槽有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | 検査結果 | 備考 |
| 配管 | 工事調書と整合している | はい ・ いいえ |  |
| 受水タンク | 性能基準適合品が使用されている | はい ・ いいえ |  |
| 容量等において、調査票と一致している | はい ・ いいえ |
| 越流面等と吐水口の位置関係は基準どおりである | はい ・ いいえ |
| 越流管・通気管の管端部に防虫網がついている | はい ・ いいえ |
| 波立ち防止措置が適切に行われている | はい ・ いいえ |
| 保守点検を容易に行うことができる | はい ・ いいえ |

遠隔式各戸検針

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | 検査結果 | 備考 |
| 各戸メーター | メーター口径は、工事調書と一致している | はい ・ いいえ |  |
| 集中検針盤 | 設置箇所及び位置が適切である | はい ・ いいえ |  |
| 配列が適切である | はい ・ いいえ |
| 扉は施錠してある | はい ・ いいえ |
| その他 | 各戸メーター、共用メーターを通過していない水栓はない | はい ・ いいえ |  |

普通式各戸検針

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | 検査結果 | 備考 |
| 各戸メーター | 設置基準に適合している | はい ・ いいえ |  |
| メーター番号、部屋番号とお客様番号が一致している | はい ・ いいえ |
| メーター口径は、工事調書と一致している | はい ・ いいえ |
| メーターの検針・取替に支障がない | はい ・ いいえ |
| その他 | 各戸メーター、共用メーターを通過していない水栓はない | はい ・ いいえ |  |

集合住宅等（支管分岐）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | 検査結果 | 備考 |
| メーターまわり | 各戸メーターと各戸の給水装置の関連が設計書と整合している | はい ・ いいえ |  |

集合住宅等（パイプシャフト）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目（主任技術者） | 検査結果 | 備考 |
| 各戸メーター | 設置基準に適合している | はい ・ いいえ |  |
| メーター番号、部屋番号とお客様番号が一致している | はい ・ いいえ |
| メーター口径は、工事調書と一致している | はい ・ いいえ |
| パイプシャフトの扉は施錠していない | はい ・ いいえ |
| 配管 | 各戸に引込む管の接続高さが適切である | はい ・ いいえ |  |
| 器具 | 吸排気弁が適切な箇所に設置してある | はい ・ いいえ |  |